
# Tabelle di collegamento


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **J\_ENC** | **filo** | **JbasettaMotore** | |  |
| 1 | Nero | Emitter-Katode | Dx | Gnd |
| 2 | Bianco | Collector | Dx | Encoder ?? |
| 3 | Grigio | Anode | Dx | Alimentazione diodo |
| 4 | Viola | Emitter-Katode | Sx | Gnd |
| 5 | Blu | Collector | Sx | Encoder ?? |
| 6 | verde | Anode | Sx | Alimentazione diodo |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CN\_FRONT\_HEAD | | |
| 1 | Marrone | Rosso 5V |
| 3 | Rosso | Nero Gnd |
| 5 | Arancio | Bianco Rx1 (lidar tx) |
| 7 | Giallo | Verde Tx1 (lidar rx) |
| 2 | Viola | IR rx pin |
| 4 | Grigio | Nc |
| 6 | Bianco | Led pointer |
| 8 | Nero | 3V3 IR power supply |




Collegamento motori


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOTORS | | |
| 1 | Marrone | Sotto sx |
| 2 | Rosso | Sopra sx |
| 3 | Arancio | Sopra dx |
| 4 | Giallo | Sotto dx |





# Sequenza montaggio





|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



